**ARMADO DEL CID**

[(**XXXX**) (**18**) (**E**/**R**/**P**) (**000**) (**00**) (**000**) (**S**)] 🡺 Paquete completo CID

Donde:

**XXXX** = Numero de Cuenta o subscriptor ID

**18** = Tipo de Mensaje (CID)

**Q** = Calificador de Evento o Evento Previo **1**= E (Evento) | **3**= R (Restauración) | **6**= P (Previo)

**000** = Código de Evento

**00** = Numero de Partición

**000** = Numero de Zona o Usuario

**S** = 1 Digito Checksum (sumar todos los dígitos del mensaje + **S** MOD 15 = 0 )

*Nota: Un "0" será valorado como un 10 para fines de suma de comprobación*

Ej.: 1234 18 3131 01 015 **6 -> MOD 15 = 0**

**58** + **6** = 60 **->** MOD 15 = 0

Ejemplos paquetes con CID puro inserto

Ej. 1

INPUT 04/05/2020 16:04:58 |7905 18 3700 00 000 **F**|

OK 04/05/2020 16:04:58 |7905 18 3700 00 000 **F**|

ACK

­

Ej. 2

INPUT 04/05/2020 07:13:05

|$B,7903,33,04/05/2020-01:41,01,790318157001002**B**,15,0,0,1829,720,E2\_1.04QIO,0,1,0,0,4,0,0,865733022636039,0,134,10.110.98.77,6,38075,10,$E|

OK 04/05/2020 07:13:05

|$B,7903,33,04/05/2020-01:41,01,790318157001002**B**,15,0,0,1829,720,E2\_1.04QIO,0,1,0,0,4,0,0,865733022636039,0,134,10.110.98.77,6,38075,10,$E|

ACK 04/05/2020 07:13:05 |$B,7903,TI=04/05/2020-07:13,ACK=33,$E|

Ej. 3

INPUT 04/05/2020 07:13:06 |$D,7925,87,04/05/2020-07:12,792518140701002**3**,12,5,5\_1.6,053050b,$C|

OK 04/05/2020 07:13:06 |$D,7925,87,04/05/2020-07:12,792518140701002**3**,12,5,5\_1.6,053050b,$C|

ACK 04/05/2020 07:13:06 |$D,7925,TI=04/05/2020-07:13:06,ACK=87,$C|

CTRL 04/05/2020 07:13:06 |$D,7925,87|

PCOLO 04/05/2020 07:13:06 |CID|